ГАЛЕРЕЯ ОБЪЕКТОВ.

	[image: Дом Агаларова]
	
Дом Агаларова

Монтаж системы противообледенения на поверхности кровли из битумной черепицы. Работы велись бригадой альпинистов без применения технических средств (подъемник, строительные леса) на высоте 15 метров и практически на отвесной поверхности. Использованы резистивный нагревательный кабель HTS Xenius Regular (XR) и саморегулирующийся нагревательный кабель HTS TTGHL
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Зейская ГЭС

Разработка проектной документации, комплектация оборудованием. В связи с особой удаленностью объекта было принято решение обучить местные бригады специалистов на объектах в Москве. Длина установленного саморегулирующегося нагревательного кабеля HTS TTGHL составила 2000 м.п.

	[image: Омский драматический театр]
	ОМСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Обогрев желобов и водосточных труб фальцевой кровли. Комплектация объекта оборудованием, шеф-монтаж. В связи с удаленностью объекта было принято решение произвести монтаж силами местных специалистов при помощи шеф-монтажа сотрудниками нашей организации (Использованы резистивный нагревательный кабель HTS Xenius Regular (XR) и саморегулирующийся нагревательный кабель HTS TTGHL) Одно из красивейших зданий г. Омска.
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	МОСКОВСКАЯ МОНОРЕЛЬСОВАЯ ДОРОГА
Разработка проектной документации, монтаж кабельной системы противообледенения для желобов и водосточных труб. Монтажные работы велись в ночное время, что было обусловлено режимом работы объекта. Система кабельного обогрева установлена на 5 из 7 станций. Заказчик «Проекттрансстрой»
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Гостиница Националь

Монтаж системы противообледенения для наружных желобов и водостоков. Медная кровля. При установке были учтены пожелания Заказчика сделать систему максимально незаметной, учитывая исторический облик здания и нахождения его в самом центре Москвы. Использован саморегулирующийся нагревательный кабель HTS TTGHL.
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ЖК «Алые Паруса»

Обогрев внутренних воронок на плоской кровле и водосточных труб. Использован саморегулирующийся нагревательный кабель HTS TTGHL.
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	НЕГЛИННАЯ ПЛАЗА
Разработка проектной документации и монтаж системы противообледенения кровли, въездных пандусов подземной автостоянки и трубопроводов проходящих в холодных помещениях. Материал кровли - цинктитан. Использованы резистивный нагревательный кабель HTS Xenius Regular (XR), саморегулирующийся нагревательный кабель HTS TTGHL и саморегулирующийся нагревательный кабель HTS 17 TTM-2-BO.
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	Спортивно-оздоровительный комплекс в Крылатском

Разработка проектной документации, монтаж системы противообледенения кровли и открытых площадок. С учетом выделенной мощности системы противообледенения ступеней и открытых площадок были спроектированы с использованием технологии «веерного включения». Использованы резистивный нагревательный кабель HTS Xenius Regular (XR) и саморегулирующийся нагревательный кабель HTS TTGHL Заказчик «Концерн МонАрх».
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Больница Рошаля
Разработки проектной документации и монтаж системы противообледенения кровли, подъездных путей и вертолетной площадки. Работы проводились в сжатые сроки согласно графику строительства. Использованы резистивный нагревательный кабель HTS Xenius Regular (XR) и саморегулирующийся нагревательный кабель HTS TTGHL. Заказчик « Концерн МонАрх».
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МОСГОРСУД

Разработки проектной документации и монтаж системы противообледенения кровли, внутренних воронок, входных лестниц и подъездных путей. Работы проводились в сжатые сроки согласно графику строительства. Использованы резистивный нагревательный кабель HTS Xenius Regular (XR) и саморегулирующийся нагревательный кабель HTS TTGHL. Заказчик «Концерн МонАрх».
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС АРКАДА-ХАУЗ
Установка водосточных систем и системы противообледенения на конструкциях зимних садов, расположенных на верхних этажах жилого комплекса. Работы велись на большой высоте в зимнее время. Использован саморегулирующийся нагревательный кабель HTS TTGHL.
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НА ОКТЯБРЬСКОМ ПОЛЕ
Обогрев внутренних воронок технических балконов. Материал кровли – натуральная черепица. Использован саморегулирующийся нагревательный кабель HTS TTGHL.

	[image: Здание банка « Альба-Альянс»]
	ЗДАНИЕ БАНКА « АЛЬБА-АЛЬЯНС»
Демонтаж не работавшей системы противообледенения другого поставщика. Устройство системы противообледенения желобов и водосточных труб на медной кровле. Система была сделана максимально незаметной с учетом исторического облика здания. Использован саморегулирующийся нагревательный кабель HTS TTGHL.
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	ДОМ В СОКОЛЬНИКАХ
Проектирование и устройство системы противообледенения вертолетной площадки на 43 этаже. Заказчик концерн «Дон-Строй». Использован саморегулирующийся нагревательный кабель HTS TTGHL.
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	ДЕЛОВОЙ КВАРТАЛ «НОВОСПАССКИЙ ДВОР»
Установка системы противообледенения и снегозадержания. Материал кровли – металлочерепца. Можно отметить большой объем проведенных работ. В общей сложности система была установлена на 11 зданиях. Длинна по периметру некоторых из них достигала более 200 м.п. Использованы резистивный нагревательный кабель HTS Xenius Regular (XR) и саморегулирующийся нагревательный кабель HTS TTGHL.
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	ГОСТИНИЦА «КОРСТОН»
Обогрев ендов, обогрев водостоков. Крепление системы противообледенения ендовы больших размеров было осуществлено без отверстий в кровле. Использован саморегулирующийся нагревательный кабель HTS TTGHL.
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ФАБРИКА «БОЛЬШЕВИЧКА»
Обогрев желобов и водосточных труб фальцевой кровли. Использован резистивный нагревательный кабель HTS Xenius Regular (XR).
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ЧЕРНОГОЛОВКА, «ОСТ» — производитель спиртных и безалкогольных напитков.
Обогрев кровли, обогрев водостоков. Материал кровли – оцинкованный металл. Использованы резистивный нагревательный кабель HTS Xenius Regular (XR) и саморегулирующийся нагревательный кабель HTS TTGHL.
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	ИНГУШЕТИЯ, ОРЦ «САД-ГИГАНТ»
Обогрев желобов и втроенных водосточных труб. Использован саморегулирующийся нагревательный кабель 28TTL-2-BO. В связи с большой удаленностью объекта была произведена полная комплектация объекта всем необходимым из г. Москвы. Монтаж осуществлялся монтажниками нашей организации.
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	СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ЛУЖНИКИ»
Обогрев технологических трубопроводов с водой. Использован саморегулирующийся кабель 23TTL-2-BO. Работы были проведены в сжатые сроки в зимний период.
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	МО, ШЕРЕМЕТЬЕВО, ТЕРМИНАЛ «АЭРОЭКСПРЕСС»
Обогрев встроенных желобов и водосточных труб. Использован саморегулирующийся нагревательный кабель 28TTl-2-BO. Работа велась на действующем транспортном объекте с плотным графиком движения поездов.
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	«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»
Обогрев кровли, обогрев водостоков. Материал кровли – оцинкованный металл, мягкая кровля. Использованы резистивный нагревательный кабель HTS Xenius Regular (XR) и саморегулирующийся нагревательный кабель HTS TTGHL.
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